**Порядок разборки и сборки АК**

1. Отсоединить магазин
2. Проверить наличие патрона в патроннике (отвести затворную раму в заднее положение, произвести холостой выстрел. **Ствол автомата направлен вверх под углом не менее 450**)
3. Вынуть пенал
4. Отделить шомпол
5. Отсоединить пламегаситель
6. Отделить крышку ствольной коробки
7. Отделить возвратный механизм
8. Отделить затворную раму с затвором, отсоединить затвор
9. Отделить газовую трубку со ствольной накладкой, четким касанием зафиксировать ее на столе

Сборка производится в обратной последовательности:

1. Присоединить газовую трубку
2. Вставить затвор в затворную раму, вставить ее в ствольную коробку
3. Вставить возвратный механизм
4. Присоединить крышку ствольной коробки
5. Спустить курок с боевого взвода, поставить автомат на предохранитель
6. Навинтить пламегаситель
7. Присоединить шомпол
8. Вставить пенал
9. Присоединить магазин

Штраф 5 сек: нарушение порядка разборки-сборки, при выполнении контрольного выстрела ствол автомата направлен менее 450 к горизонту